附件2
富顺县中医医院2026年X射线计算机体层摄影设备高压发生器备件更换市场调研项目明细表
报价公司名称：
	序号
	备件名称（产品注册证名称）
	基本功能
	要求及配置
	品牌
	规格型号
	产品特征描述
	报价（元）
	备件质保期
	备注

	1
	高压发生器
	1.最大功率：100 kW
2.高压范围：60 kV～140 kV
3.管电流范围：10 mA～833 mA

	1.匹配我院设备：联影CT
[bookmark: _GoBack]2.负责备件更换，并保证设备正常运行，更换备件为原厂原装全新件
3.质保期≥1年

	
	
	
	
	
	



备注：1、参与调研公司须满足我院基本参数要求，附报价品牌其他医院中标价佐证材料。
    2、设备名称在满足基本参数的前提下，以报价产品注册证名称为准。
3、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，产品的详细技术参数及配置清单；所报技术参数必须满足三个品牌，并附上其他品牌设备技术参数情况。
4、产品特征描述（技术参数）条数太多可另附页列举。
5、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。
②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。③报价品目可根据公司产品情况进行选择性报价。
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