富顺县中医医院X射线计算机体层摄影设备/CT调研内容

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称（产品注册证名称）** | **基本要求** | **品牌** | **规格型号** | **产品特征描述（技术参数）** | **报价（万元）** | **满足所报参数的其他两个品牌** | **备注** |
| 1 | X射线计算机体层摄影设备/CT | 基本要求：1、探测器Z轴物理排数≥256排；2、单圈扫描最大层数≥512层3、探测器Z轴总覆盖宽度(等中心处)≥16cm；4、点及优球管阳极热容量(等效)≥30MHU5、机架物理最快转速≤0.28s；6、具备高端的迭代重建算法；7、具备人工智能冠脉CTA矫正算法；8、具备一站式血管联合分析功能。  其他配置：高压注射器1台，智能升降工作台6位，2套8M专业显示器及工作站，人工智能辅助诊断软件8套(骨折CT影像辅助检测软件、颅内出血CT影像辅助分诊软件、肺结节CT影像辅助检测软件、头颈血管影像诊断分析软件、脑灌注CT影像处理软件、心肌灌注辅助分析软件、颅内缺血CT影像辅助分诊软件、人工智能冠脉CTA矫正算法)、QCT骨密度软件系统+体模一套 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 配套球管 |  |  |  |  |  | 承诺以后球管采购最高限价 |
| 3 |  | 维保方案 |  |  |  |  |  |  |

备注：1、参与调研公司必须全部满足我院基本参数要求，否则调研报告视无效；

2、设备名称以报价产品注册证名称为准。

3、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，产品的详细技术参数及配置清单；所报技术参数必须满足三个品牌，并附上其他品牌设备技术参数情况。

4、产品特征描述（技术参数）另附页列举。

5、在调研文件中需提供报价产品其他医院采购名单及中标金额。

6、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。