## 富顺县中医医院

# **流水式超微中药粉碎机采购项目市场调研要求**

一、项目概述

本项目为富顺县中医医院流水式超微中药粉碎机采购项目，主要工作内容下：

采购内容及技术参数见附件2

二、商务要求

1.供货期限及供货约定

合同签订之日起30日内安装完成并调试完成。

2.送货地点及要求：富顺县中医医院内指定地点。

3.服务要求： 产品质保期为一年。质保期内，接到医院故障维修电话，供应商应在12小时内到达现场维修并免费更换产品硬件及免费上门维护。质保期结束后，供应商按材料成本为医院维修中药粉碎机。

三、货物参数

根据科室需求参数为：采用304不锈钢生产，符合国家GMP的标准，产量:20-150kg/h，功率:7.5kw(±1kw)，风机功率3kw(±1kw)，电压:380V,外形尺寸:长2米\*宽1.6米\*高2.45米(±15cm)配置 4-6个不同的档位，80-300目可自由调节,采用无筛网粉碎原理,粉碎物料无需提前烘干，尤其对纤维类的物料磨粉粗细度均匀。配置除尘箱，出料过程无需停机，粉碎过程的粉尘由布袋除尘回收，无粉尘飞扬。

四、安全责任

货物在运输、安装、调试等整个工程活动期间，在工程实施地点范围内，所有安全责任均由施工方负责。

参考样图：

