附件2
富顺县中医医院2026年转运呼吸机等一批医疗设备市场调研项目明细表
报价公司名称：
	序号
	设备名称（产品注册证名称）
	基本功能要求及配置
	品牌
	规格型号
	产品特征描述（技术参数必须满足3个品牌）
	报价（元）
	满足所报参数的其他两个品牌
	设备使用年限
	备注

	1
	荧光免疫分析仪
	[bookmark: _GoBack]1.用于心肌项目，超敏CRP、糖化血红蛋白等项目快速检测。设备自动化检测，支持全血样本直接上机，无需离心。
2.24小时待机，免液路维护
3.肌钙蛋白、脑钠肽等可20分钟内出结果（包括标本前处理时间）。
4.支持样本类型：全血、血清、血浆、末梢血。
5.样本量范围：10-100ul，最小样本需求量10ul
6.检测结果便于获取及保存，可上传至医院LIS系统。
	
	
	
	
	
	
	

	2
	全自动免疫印迹分析仪
	1.检测原理：免疫印迹法
2.测试项目组合≥10种。
3.检测项目包括抗核抗体、自身免疫性肝病、自身免疫性血管炎、自身免疫性糖尿病、自身抗体筛查等多项检测。
4.仪器能全自动完成印迹法的加样、孵育、洗涤、加液、膜条干燥、结果扫描分析、结果输出保存操作。
5.样本位：≥50人份，支持原始管上机。
6.检测结果便于获取及保存，可上传至医院LIS系统。
	
	
	
	
	
	
	

	3
	干式荧光免疫分析仪
	1.可进行总IgE和过敏原检测
2.自带内部质控校准
3.重复性CV≤5%
4.测试速度不小于120T/小时
5.检测结果便于获取及保存，可上传至医院LIS系统。
	
	
	
	
	
	
	

	4
	全自动凝血分析仪
	1.包含光学凝固法、发色底物法、免疫法多种方法。
2.PT速度（不含Fbg演算）≥180T/小时，D二聚体≥90T/小时。
3.试剂位：试剂位≥20个，冷藏位≥20个
4.智能检测：仪器可同时进行PT演算Fbg和Clauss法定量检测
Fbg，两种方法可自动互换
5.样本位：可同时装载样本数≥50个，具有连续进样功能。
7.可随时插入急诊样本
8.具有自动预稀释，自动重稀释，自动重运行，自动重检测功能。
9.数据可存储
	
	
	
	
	
	
	

	5
	气囊式体外反博装置
	1.具有心电数据和血氧数据采集、数值显示，仅触发波响应反搏功能，指脉波形和数值显示、提醒
2.可报警，心率保，早搏保护功能，反搏装置对高大T波具有抑制功能、共模抑制功能、压力调节功能，充排气时间调节功能，急停功能
3.反搏比率为1:1或1:2选择功能，手动可调功能
4.当心率过高时，序贯模式自动启动二级序贯功能
5.必要配置:外囊套、内囊套、心电线、指脉线
	
	
	
	
	
	
	

	6
	体表标测电心音检测系统
	1.无创同步采集心脏电活动(心电)+机械活动(心音)，体表多点位阵列标测
2.融合心电+心音双维度分析，侧重心脏早期筛查、心律失常定位、瓣膜与心功能评估等
3.必要配置:主控工作站、心电心音分析软件等。
	
	
	
	
	
	
	

	7
	超声乳化手柄
	1、 需适配我院设备设备名称:超声乳化仪 Cata hhex inte AG
2、配针头
	
	
	
	
	
	
	

	8
	医用内窥镜图像处理器
	1.白平衡:一键白平衡，色彩无失真。输出最大分辨率:1080P。
2.亮度调节:0-100%可调，调节的同时百分数显示在屏幕正下方
3.可拍照，并自动保存图片到内存或USB存储设备
4.可摄像，录像的同时也可拍照，并显示录像时间和状态，自动保存
5支持图像缩放、画面冻结，三种视窗
6.具有UBS接口
	
	
	
	
	
	
	

	9
	超声雾化熏洗仪
	1.采取坐浴的方式治疗
2.坐浴温度:坐浴药液温度在30°C-40°C之间。保护温度:60°C士5°C。，雾化水槽内水温:≤60°C。，低水位提示或者停机装置
3.热风烘干温度:三档可调，红光功能
4.具超声药物投入功能，超温保护功能
	
	
	
	
	
	
	

	10
	C14幽门螺杆菌测试仪
	1.全自动样本分析，对照临界值出具结果。
2.基线自动校正，设备开机自检、扣除环境气体干扰，保证检测重复
3.批量检测，可连续检测多份样本。
	
	
	
	
	
	
	

	11
	纯水系统
	1.具备水质纯化功能，全流程水质监测与报警功能，循环抑菌防污染功能，配备变频恒压供水系统，自动化运维功能
2.包含多介质过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器等，四级过滤去除原水中的杂质，符合WS 507-2016规范要求，储水与供水单元采用304/316L不锈钢无菌水箱，纯水输送管路采用316L不锈钢或食品级PE/PPR材质，无死角设计
3.配备PLC智能控制系统、漏水检测仪、高低压保护装置、过载保护装置;UPs不间断电源
	
	
	
	
	
	
	

	12
	内镜清洗消毒工作站
	1. 全流程清洗消毒，自动化控制，可废液处理，数据追溯
2. 分仓式清洗槽，高压水枪/气枪:多档位调节
3. 支持消毒液恒温保存与循环使用，检测内镜管路密封性，漏气时自动报警
4. 操作区LED冷光源，亮度可调，污物收集篮可拆卸，具备安全防护单元
	
	
	
	
	
	
	

	13
	内镜超声系统
	1.高分辨超声成像
2.内镜-超声联动:支持画中画、双画面同屏，内镜与超声图像快速切换;
3.兼容胃肠镜、胆道镜等活检通道(内径≥2.8mm);适配消化道黏膜下肿瘤分期、微小病灶定位、ESD术前评估、胰胆管/气道壁层评估等场景
4.兼容DICOM 3.0，可与PACs对接;支持图像存储、报告生成、USB高速导出。
	
	
	
	
	
	
	


备注：1、参与调研公司须满足我院基本参数要求，附报价品牌其他医院中标价佐证材料。
    2、设备名称在满足基本参数的前提下，以报价产品注册证名称为准。
3、产品特征描述（技术参数）：除我院基本参数要求外，产品的详细技术参数及配置清单；所报技术参数必须满足三个品牌，并附上其他品牌设备技术参数情况。
4、产品特征描述（技术参数）条数太多可另附页列举。
5、报价要求：①所有报价均用人民币表示，报价是响应本项目要求的全部工作内容的验收价格，包括完成本项目所需的一切费用。
②同一报价表内任何有选择或可调整的报价将按无效响应处理。③报价品目可根据公司产品情况进行选择性报价。
1

